1.使用USB数据传输线连接CI-202到电脑的U口；
2.启动CI-202仪器，让仪器处于开启状态；
3.解压缩CI-202文件包之后，进入libusb_setup_ci-202,双击libusb_setup运行驱动程序安装；
4.安装过程大约3-5分钟，程序安装成功之后，可以在设备管理器中查看，在设备管理器中可以看到libusb win32下可以看到CI-202；
5.数据传输时，点击C-202传输软件运行可以进行传输。
